Chybové kódy v SMS !ERROR číslo

# !ERROR 1 – plná fronta odchozích událostí

Zařízení nebude schopné odesílat SMS ani volání ani provádět vnitřní příkazy.

Situaci lze napravit zápisem konfigurace. Doporučujeme přehrát firmware na 2.9.7 nebo vyšší.

# !ERROR 2(e1) – závažná chyba SD karty

Upřesnění chyby podle e1:

* -2: chybí licence na SD kartu
* -3: logování je zakázané
* -4: SD karta není vložena
* 123,125: neznámé datum
* 124,126..129: chyby v systému souborů. Zkuste CHKDSK nebo zformátujte kartu.
* 100..199: chyby hardwaru
* 201..221: SD karta není zformátovaná
* 222: chybí složka LOGGER. Vytvořte ji.
* 223: karty SDXC nejsou podporovány
* 224: neznámý systém souborů. Zformátujte SD kartu.

# !ERROR 3(e1) – chyba čtení souborů z SD karty na GSM–TIPEC

Upřesnění chyby podle e1:

* 1: nenalezen soubor se zvukem. Tuto chybu hlásí SP10 a R4 verze 2.9.10 až 2.10.4 i když k žádné chybě nedošlo.
* 2: chyba při hledání složky RECORDER
* 3: chyba souboru na kartě (spusťte CHKDSK, soubory smažte a znovu nahrajte)

# !ERROR 4(e1) – chyba čtení SD karty

Upřesňující kód e1 udává konkrétní operaci. To má smysl při statistickém vyhodnocení, zda k chybě dochází vždy na stejném místě, nebo náhodně.

# !ERROR 18 – SD karta není vložena

Pokud je zapnuté logování, musí být vložena SD karta. Zařízení GSM-SP11 vyžaduje SD kartu vždy.